附件1

沼气工程安全整治提升项目报价单

项目内容	规格	数量	单价	金额
监控设备	1.摄像头、硬盘录像机，支持GB28181-2022国标协议和私有ISUP协议。

2.摄像头需选用大于等于500万像素球形或带云台非球形Cmos传感器，内置双核GPU芯片和EMMC芯片，镜头焦距支持23倍光学变倍和16倍数字变倍以上，支持1路报警输入1路报警输出、1路音频输入1路音频输出和RJ45网络接口，H265、H264M-JPEG编码和红外线补光，支持红外补光照明角度应随视频成像角度自动同步，外壳防护≥IP67。且具有AI识别、夜视、语音对讲、自动预警功能；支持人体、车辆、对红线区域内的人员进行有效识别分析，摄像头接入平台后需支持画面预览。

3.硬盘录像机选用4路H265、H264格式高清流码接入，解码能力≥6×1080p，支持回放且不少于15天记忆存储设备，配备监控专用硬盘容量≥1T，平台仅支持海康威视和天地伟业的产品。
4.室外音柱要内置Linux系统。	4
围 栏	立柱5cm*5cm、横梁4cm*4cm、竖杆2cm*2cm，竖杆间距12cm，高1.5m	178.5米
栅子门	1.5米*1.5米，材质规格同围栏规格	5块
砖砌墙	固定围栏，墙厚24cm、高50cm，总长180米，墙体抹灰	27.5立方米
盖板	1.5m*0.5m*0.18m（水泥预制板或现浇）	12块
其他内容	包含材料搬运、场地平整、清除杂草树木、人工费用等

沼气工程隐患整治清单

整治地点	整治内容	数量
猇亭区高家店村	安装监控设施	1套
围 栏	37米
栅子门	1块
砖砌墙	5立方米
点军区三岔口村	安装监控设施	1套
围 栏	42.5米
栅子门	2块
砖砌墙	5.5立方
高新区朱家冲村	安装监控设施	1套
围 栏	50.5米
栅子门	1块
砖砌墙	9立方米
高新区裴家岗村	安装监控设施	1套
高新区善溪窑村	围 栏	48.5米
栅子门	1块
砖砌墙	8立方米
盖 板	12块